**Правила эксплуатации спортивных покрытий типа ПОЛИПЛАСТ эласт.**

На покрытия допускается заливка льда, но с предварительным созданием промежуточного слоя, между льдом и покрытием, в виде хорошо утрамбованной снеговой "подушки" толщиной 15-20 см.

Для качественной долголетней эксплуатации покрытия **не допускается:**

1. Проведение каких-либо монтажных работ с использованием тяжелой техники, установка конструкций с острорежущим основанием, перемещение по поверхности покрытия и броски на него различных тяжелых (металлических) предметов;
2. Нецелевое использование покрытия;
3. Производить уборку покрытия с помощью тяжелой техники (более 2 тонн);
4. Использовать для уборки снега и льда (Открытые спортивные сооужения) скреперы и другую технику с тяжелыми отвалами;
5. Использовать на покрытии обуви с шипами;
6. Исключить попадания химических и горючих веществ(бензин, растворители и т.д.);

Для поддержания спортивного покрытия в должном состоянии может проводиться сухая и влажная уборки с использованием бытовых и промышленных пылесосов, метел, поливочных шлангов. Обновление спортивной разметки осуществляется по мере ее истирания не чаще 1 раза в 2 года. В начале эксплуатации возможен сход излишне нанесенной цветной крошки - посыпки (На покрытиях с шероховатой поверхностью), что не является браком, так как шероховатость поверхности сохраняется.

Обращаем Ваше внимание, что правила эксплуатации спортивного покрытия находятся полностью в компетенции владельцев сооружения и наши предложения носят лишь рекомендательный характер.

Однако, многолетний опыт производства спортивных покрытий позволяет надеяться на длительную службу спортивного покрытия при бережном к нему отношении. Покрытия, у которых верхняя часть на основе резины убираются моющим пылесосом с применением моющих средств.

Для очистки уличных спортивных покрытий на основе резиновой крошки от загрязнений рекомендуется использовать нейтральные моющие средства (**МЕГАЛАН 2).** Для удаления полос от обуви следует использовать средство **Formula X-5** .

С условиями эксплуатации ознакомлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_